# FAST_BiquadStateD

#### 概述

定义双精度二阶IIR滤波器节的状态变量。

**系统能力：** SystemCapability.FAST.Core

**起始版本：** 6.1.1(24)

**相关模块：** FAST

**所在头文件：** fast\_dsp\_common.h

#### 汇总

#### 成员变量

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| double d1 | 第一个延迟单元（y[n-1]）。 |
| double d2 | 第二个延迟单元（y[n-2]）。 |

#### 结构体成员变量说明

#### d1

```
double FAST_BiquadStateD::d1
```

**描述**

第一个延迟单元，存储上一时刻的输出值y\[n-1\]。

#### d2

```
double FAST_BiquadStateD::d2
```

**描述**

第二个延迟单元，存储上上时刻的输出值y\[n-2\]。