# Automatically generated by ./create_def.pl, do not edit
#Pressure
'hPa' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 1 ;
	}
#Pressure reduced to msl
'hPa' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 2 ;
	}
#Pressure tendency
'Pa s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 3 ;
	}
#Geopotential
'dam' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 6 ;
	}
#Geopotential height
'gpm' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 7 ;
	}
#Geometric height
'm' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 8 ;
	}
#Absolute temperature
'K' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 11 ;
	}
#Virtual temperature
'K' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 12 ;
	}
#Potential temperature
'K' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 13 ;
	}
#Pseudo-adiabatic potential temperature
'K' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 14 ;
	}
#Maximum temperature
'K' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 15 ;
	}
#Minimum temperature
'K' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 16 ;
	}
#Dew point temperature
'K' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 17 ;
	}
#Dew point depression
'K' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 18 ;
	}
#Lapse rate
'K m**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 19 ;
	}
#Radar spectra(1)
'dimensionless' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 21 ;
	}
#Radar spectra(2)
'dimensionless' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 22 ;
	}
#Radar spectra(3)
'dimensionless' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 23 ;
	}
#Temperature anomaly
'K' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 25 ;
	}
#Pressure anomaly
'Pa hPa' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 26 ;
	}
#Geopot height anomaly
'm' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 27 ;
	}
#Wave spectra(1)
'dimensionless' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 28 ;
	}
#Wave spectra(2)
'dimensionless' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 29 ;
	}
#Wave spectra(3)
'dimensionless' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 30 ;
	}
#Wind direction
'deg' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 31 ;
	}
#Wind speed
'm s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 32 ;
	}
#Zonal wind (u)
'm s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 33 ;
	}
#Meridional wind (v)
'm s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 34 ;
	}
#Stream function
'm**2 s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 35 ;
	}
#Velocity potential
'm**2 s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 36 ;
	}
#Sigma coord vert vel
's s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 38 ;
	}
#Omega
'Pa s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 39 ;
	}
#Vertical velocity
'm s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 40 ;
	}
#Absolute vorticity
'10**5 s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 41 ;
	}
#Absolute divergence
'10**5 s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 42 ;
	}
#Vorticity
's**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 43 ;
	}
#Divergence
's**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 44 ;
	}
#Vertical u-comp shear
's**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 45 ;
	}
#Vert v-comp shear
's**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 46 ;
	}
#Direction of current
'deg' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 47 ;
	}
#Speed of current
'm s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 48 ;
	}
#U-component of current
'm s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 49 ;
	}
#V-component of current
'm s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 50 ;
	}
#Specific humidity
'kg kg**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 51 ;
	}
#Relative humidity
'~' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 52 ;
	}
#Humidity mixing ratio
'kg kg**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 53 ;
	}
#Inst. precipitable water
'kg m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 54 ;
	}
#Vapour pressure
'Pa hPa' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 55 ;
	}
#Saturation deficit
'Pa hPa' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 56 ;
	}
#Evaporation
'kg m**-2/day' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 57 ;
	}
#Precipitation rate
'kg m**-2/day' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 59 ;
	}
#Thunder probability
'%' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 60 ;
	}
#Total precipitation
'kg m**-2/day' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 61 ;
	}
#Large scale precipitation
'kg m**-2/day' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 62 ;
	}
#Convective precipitation
'kg m**-2/day' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 63 ;
	}
#Snowfall
'kg m**-2/day' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 64 ;
	}
#Wat equiv acc snow depth
'kg m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 65 ;
	}
#Snow depth
'cm' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 66 ;
	}
#Mixed layer depth
'm cm' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 67 ;
	}
#Trans thermocline depth
'm cm' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 68 ;
	}
#Main thermocline depth
'm cm' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 69 ;
	}
#Main thermocline anom
'm cm' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 70 ;
	}
#Cloud cover
'(0 - 1)' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 71 ;
	}
#Convective cloud cover
'(0 - 1)' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 72 ;
	}
#Low cloud cover
'(0 - 1)' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 73 ;
	}
#Medium cloud cover
'(0 - 1)' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 74 ;
	}
#High cloud cover
'(0 - 1)' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 75 ;
	}
#Cloud water
'kg m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 76 ;
	}
#Best lifted index (to 500 hpa)
'K' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 77 ;
	}
#Land sea mask
'(0 - 1)' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 81 ;
	}
#Dev sea_lev from mean
'm' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 82 ;
	}
#Roughness length
'm' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 83 ;
	}
#Albedo
'%' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 84 ;
	}
#Deep soil temperature
'K' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 85 ;
	}
#Soil moisture content
'kg m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 86 ;
	}
#Vegetation
'%' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 87 ;
	}
#Density
'kg m**-3' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 89 ;
	}
#Ice concentration
'Fraction' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 91 ;
	}
#Ice thickness
'm' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 92 ;
	}
#Direction of ice drift
'deg' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 93 ;
	}
#Speed of ice drift
'm s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 94 ;
	}
#U-comp of ice drift
'm s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 95 ;
	}
#V-comp of ice drift
'm s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 96 ;
	}
#Ice growth
'm' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 97 ;
	}
#Ice divergence
's s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 98 ;
	}
#Sig hgt com wave/swell
'm' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 100 ;
	}
#Direction of wind wave
'deg' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 101 ;
	}
#Sig hght of wind waves
'm' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 102 ;
	}
#Mean period wind waves
's' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 103 ;
	}
#Direction of swell wave
'deg' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 104 ;
	}
#Sig height swell waves
'm' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 105 ;
	}
#Mean period swell waves
's' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 106 ;
	}
#Primary wave direction
'deg' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 107 ;
	}
#Prim wave mean period
's' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 108 ;
	}
#Second wave direction
'deg' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 109 ;
	}
#Second wave mean period
's' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 110 ;
	}
#Short wave absorbed at ground
'W m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 111 ;
	}
#Net long wave at bottom
'W m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 112 ;
	}
#Net short-wav rad(top)
'W m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 113 ;
	}
#Outgoing long wave at top
'W m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 114 ;
	}
#Long-wav rad
'W m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 115 ;
	}
#Short wave absorbed by earth/atmosphere
'W m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 116 ;
	}
#Global radiation
'W m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 117 ;
	}
#Latent heat flux from surface
'W m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 121 ;
	}
#Sensible heat flux from surface
'W m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 122 ;
	}
#Bound layer dissipation
'W m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 123 ;
	}
#Image
'image^data' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 127 ;
	}
#2 metre temperature
'K' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 128 ;
	}
#2 metre dewpoint temperature
'K' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 129 ;
	}
#10 metre u-wind component
'm s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 130 ;
	}
#10 metre v-wind component
'm s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 131 ;
	}
#Topography
'm' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 132 ;
	}
#Geometric mean surface pressure
'hPa' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 133 ;
	}
#Ln surface pressure
'hPa' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 134 ;
	}
#Surface pressure
'hPa' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 135 ;
	}
#M s l pressure (mesinger method)
'hPa' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 136 ;
	}
#Mask
'-/+' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 137 ;
	}
#Maximum u-wind
'm s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 138 ;
	}
#Maximum v-wind
'm s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 139 ;
	}
#Convective avail. pot.energy
'm**2 s**-12' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 140 ;
	}
#Convective inhib. energy
'm**2 s**-12' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 141 ;
	}
#Convective latent heating
'K s**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 142 ;
	}
#Convective moisture source
's**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 143 ;
	}
#Shallow conv. moisture source
's**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 144 ;
	}
#Shallow convective heating
'K s**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 145 ;
	}
#Maximum wind press. lvl
'hPa' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 146 ;
	}
#Storm motion u-component
'm s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 147 ;
	}
#Storm motion v-component
'm s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 148 ;
	}
#Mean cloud cover
'(0 - 1)' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 149 ;
	}
#Pressure at cloud base
'hPa' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 150 ;
	}
#Pressure at cloud top
'hPa' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 151 ;
	}
#Freezing level height
'm' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 152 ;
	}
#Freezing level relative humidity
'%' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 153 ;
	}
#Flight levels temperature
'K' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 154 ;
	}
#Flight levels u-wind
'm s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 155 ;
	}
#Flight levels v-wind
'm s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 156 ;
	}
#Tropopause pressure
'hPa' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 157 ;
	}
#Tropopause temperature
'K' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 158 ;
	}
#Tropopause u-wind component
'm s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 159 ;
	}
#Tropopause v-wind component
'm s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 160 ;
	}
#Gravity wave drag du/dt
'm s**-12' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 162 ;
	}
#Gravity wave drag dv/dt
'm s**-12' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 163 ;
	}
#Gravity wave drag sfc zonal stress
'Pa' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 164 ;
	}
#Gravity wave drag sfc meridional stress
'Pa' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 165 ;
	}
#Divergence of specific humidity
's**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 167 ;
	}
#Horiz. moisture flux conv.
's**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 168 ;
	}
#Vert. integrated moisture flux conv.
'kg m**-2 s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 169 ;
	}
#Vertical moisture advection
'kg kg**-1 s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 170 ;
	}
#Neg. hum. corr. moisture source
'kg kg**-1 s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 171 ;
	}
#Large scale latent heating
'K s**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 172 ;
	}
#Large scale moisture source
's**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 173 ;
	}
#Soil moisture availability
'(0 - 1)' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 174 ;
	}
#Soil temperature of root zone
'K' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 175 ;
	}
#Bare soil latent heat
'Ws m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 176 ;
	}
#Potential sfc evaporation
'm' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 177 ;
	}
#Runoff
'kg m**-2 s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 178 ;
	}
#Interception loss
'W m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 179 ;
	}
#Vapor pressure of canopy air space
'mb' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 180 ;
	}
#Surface spec humidity
'kg kg**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 181 ;
	}
#Soil wetness of surface
'(0 - 1)' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 182 ;
	}
#Soil wetness of root zone
'(0 - 1)' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 183 ;
	}
#Soil wetness of drainage zone
'(0 - 1)' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 184 ;
	}
#Storage on canopy
'm' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 185 ;
	}
#Storage on ground
'm' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 186 ;
	}
#Surface temperature
'K' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 187 ;
	}
#Surface absolute temperature
'K' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 188 ;
	}
#Temperature of canopy air space
'K' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 189 ;
	}
#Temperature at canopy
'K' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 190 ;
	}
#Ground/surface cover temperature
'K' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 191 ;
	}
#Surface zonal wind (u)
'm s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 192 ;
	}
#Surface zonal wind stress
'Pa' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 193 ;
	}
#Surface meridional wind (v)
'm s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 194 ;
	}
#Surface meridional wind stress
'Pa' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 195 ;
	}
#Surface momentum flux
'W m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 196 ;
	}
#Incident short wave flux
'W m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 197 ;
	}
#Time ave ground ht flx
'W m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 198 ;
	}
#Net long wave at bottom (clear)
'W m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 200 ;
	}
#Outgoing long wave at top (clear)
'W m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 201 ;
	}
#Short wv absrbd by earth/atmos (clear)
'W m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 202 ;
	}
#Short wave absorbed at ground (clear)
'W m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 203 ;
	}
#Long wave radiative heating
'K s**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 205 ;
	}
#Short wave radiative heating
'K s**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 206 ;
	}
#Downward long wave at bottom
'W m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 207 ;
	}
#Downward long wave at bottom (clear)
'W m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 208 ;
	}
#Downward short wave at ground
'W m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 209 ;
	}
#Downward short wave at ground (clear)
'W m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 210 ;
	}
#Upward long wave at bottom
'W m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 211 ;
	}
#Upward short wave at ground
'W m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 212 ;
	}
#Upward short wave at ground (clear)
'W m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 213 ;
	}
#Upward short wave at top
'W m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 214 ;
	}
#Upward short wave at top (clear)
'W m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 215 ;
	}
#Horizontal heating diffusion
'K s**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 218 ;
	}
#Horizontal moisture diffusion
's**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 219 ;
	}
#Horizontal divergence diffusion
's**-12' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 220 ;
	}
#Horizontal vorticity diffusion
's**-12' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 221 ;
	}
#Vertical diff. moisture source
's**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 222 ;
	}
#Vertical diffusion du/dt
'm s**-12' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 223 ;
	}
#Vertical diffusion dv/dt
'm s**-12' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 224 ;
	}
#Vertical diffusion heating
'K s**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 225 ;
	}
#Surface relative humidity
'~' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 226 ;
	}
#Vertical dist total cloud cover
'~' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 227 ;
	}
#Time mean surface zonal wind (u)
'm s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 230 ;
	}
#Time mean surface meridional wind (v)
'm s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 231 ;
	}
#Time mean surface absolute temperature
'K' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 232 ;
	}
#Time mean surface relative humidity
'~' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 233 ;
	}
#Time mean absolute temperature
'K' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 234 ;
	}
#Time mean deep soil temperature
'K' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 235 ;
	}
#Time mean derived omega
'Pa s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 236 ;
	}
#Time mean divergence
's**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 237 ;
	}
#Time mean geopotential height
'm' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 238 ;
	}
#Time mean log surface pressure
'ln(cbar)' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 239 ;
	}
#Time mean mask
'-/+' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 240 ;
	}
#Time mean meridional wind (v)
'm s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 241 ;
	}
#Time mean omega
'cbar s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 242 ;
	}
#Time mean potential temperature
'K' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 243 ;
	}
#Time mean precip. water
'kg m**-2' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 244 ;
	}
#Time mean relative humidity
'%' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 245 ;
	}
#Time mean sea level pressure
'hPa' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 246 ;
	}
#Time mean sigmadot
's**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 247 ;
	}
#Time mean specific humidity
'kg kg**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 248 ;
	}
#Time mean stream function
'm**2 s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 249 ;
	}
#Time mean surface pressure
'hPa' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 250 ;
	}
#Time mean surface temperature
'K' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 251 ;
	}
#Time mean velocity potential
'm**2 s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 252 ;
	}
#Time mean virtual temperature
'K' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 253 ;
	}
#Time mean vorticity
's**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 254 ;
	}
#Time mean zonal wind (u)
'm s**-1' = {
	 table2Version = 254 ;
	 indicatorOfParameter = 255 ;
}
